附件一 总院检测项目、检测频次及采样数量如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 检测频次 | 采样数量 |
| 1 | 废 水 | 总院废水总排口 | 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物 | 1次/季度 | 瞬时采样至少3个瞬时样 |
| 2 | 粪大肠菌群数 | 1次/月 |
| 3 | 悬浮物、化学需氧量 | 1次/周 |
| 4 | 氨氮、总汞、总铬、六价铬、总镉、总砷、总铅、总银 | 1次/季度 | 1个瞬时样 |
| 5 | 总院衰变池出口 | 总α放射性、总β放射性 | 1次/季度 | 瞬时采样至少3个瞬时样 |
| 6 | 有组织废气 | 总院污水处理站排气口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/季度 | 按相关标准要求 |
| 7 | 无组织废气 | 总院污水处理站周边厂界 | 甲烷、氨、硫化氢、氯气、臭气浓度 | 1次/季度 |
| 8 | 污泥 | 总院污泥池 | 粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率 | 2次/年 | 1个样，采购方指定时间采样 |
| 9 | 噪声 | 总院厂界 | 噪声 | 1次/季度 | 按相关标准要求 |

附件二 分院检测项目、检测频次及采样数量如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 采样数量 |
| 1 | 废水 | 分院废水总排口 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 表2 预处理标准中20项（除肠道致病菌、肠道病毒、色度、总余氯） | 1次/季度 | 1个瞬时样 |
| 2 | 噪声 | 分院厂界 | 噪声 | 1次/季度 | 按相关标准要求 |

附件三

**参与人承诺书**

1. 我方承诺坚决抵制采购领域商业贿赂行为；
2. 我方承诺采样方法、时效性及检测结果符合国家现行相关标准及国家其他相关法律、法规的规定，保证检测结果真实、有效；
3. 我方承诺检测结果出具后于3个工作日内提供满足国家相关法律、法规及标准要求的带有CMA认证的检测报告及原始监测记录扫描件（发生不可抗力因素除外）；

 我方有违反上述承诺内容的，采购方有权终止合作。

 承诺单位（盖章）：

 法人或授权委托人签字：

承诺日期：