附件1：具体参数：

一体式屏幕+黑板（黑板为左右两扇，左右闭合为一整块长方形黑板，右边黑板移动至左边，则左边为黑板，右边为讲课大屏幕）

主屏: 1989\*12002\*108.3mm

副屏: 1105.2\*14823\*97.40mm 组装后: 4199\*1300.2\*108.3mm

外观颜色：锖色

尺寸：86英寸

分辨率：3840\*2160

屏幕比例：16:9

机体边框：铝合金

待机功率：≤0.5W

整机功率：460W

整机重量：主屏：60.5kg 副屏：13kg\*2 组装后：86.5kg

附件2 具体参数：

淋浴间用水刷卡系统

主机参数：

1、 外观尺寸：140\*80\*80（mm）

2、 显示方式：160\*128全液晶屏（1.77寸）

3、 供电电源：DC12V/1A电源（待机时功耗<=1W，刷卡供水时功耗<=5W）

4、 口径尺寸：DN20、6分管、3/4外螺纹

5、 通讯方式：脱机使用、无线433通讯（定制）

6、 通讯波特率：57600BPS

7、 通讯距离：<=10000M

8、 记录容量：60000笔

9、 断电数据保存时间：10年

10、 读卡类型：Mifare One标准（M1）卡

11、 环境温度：0-50℃

12、 环境湿度：20-85%RH

电池阀参数：

1、 启动电压：12V±10%

2、 水压范围：0.02-0.8MPa

3、 使用寿命：>10万次

4、 安装间距：140\*37mm

流量计参数：

1、 工作电压范围：DC-24V

2、 绝缘电阻：>=100M欧姆

3、 精度:（在1L-25L/MIN）±10%精度

4、 输出脉冲高电平：>4.7V（输入电压5V）

喷淋花洒/混水阀/纯铜6分活接头/ PVC水管/电线需客户自备

附件3 具体参数：

IC卡

与水控机配套使用

附件4 具体参数：

悬挂式晾衣架

材质304不锈钢，厚2mm，直径32mm，长度1.5米，吊装，包含安装